采 购 邀 请 书
 各潜在供应商 :
中山国际酒店食堂改造工程-厨房设备采购项目采取询比采购方案进行采购，特邀请贵单位参加本项目的报价。
1、 项目名称：中山国际酒店食堂改造工程-厨房设备采购项目
2、 项目上限价：126850.93元。（超出上限价无效）
3、 项目内容及要求：为进一步改善酒店员工生活与后勤保障条件，切实解决员工食宿问题，优化后勤保障环境，现对食堂改造工程-厨房设备进行统一采购。（（详见附件2：报价单，严格按设计施工图纸操作并执行）
4、 报名时间： 2026 年 7 月 25日至 2026 年 7 月 28   日
填写采购邀请书回执（详见附件1）加盖公章后先扫描发送至邮箱：496955859@qq.com或发送给我司联系人，原件随响应文件送达或邮寄我司。
使用分公司参与此项目，须填写总公司授权书盖公章后并与回执一同提交。
5、 响应文件要求（包括但不仅限于） 
1. 报价单（详见附件2）：正本一份，加盖公章。
2. 总公司参与此项目报价单如非法定代表人签署，请附法定代表人授权委托书原件（详见附件3法定代表人授权委托书）加盖公章。
3. 分公司参与此项目报价单如非分公司负责人签署，请附分公司负责人授权委托书原件（详见附件3分公司负责人授权委托书）加盖公章。
4. 供应商公司经营资质证明材料（提供复印件一份并加盖公章）：①有效的营业执照副本复印件；②填写银行开户信息（详见附件4）。
5. 装订及密封：响应文件应按上述1、2、3（如有）、4项内容顺序装订，在资料袋上标明报价项目名称、供应商名称加盖公章。响应文件资料袋应规范密封，正、背两面贴上封条并在封条四角加盖骑缝章。
6. 如有下列情况之一，按响应无效处理：
(1) 对采购文件没有作实质性响应的； 
(2) 响应文件附有我司不能接受条件的；
(3) 超出上限价。

6、 评选方法
1. 评选价选取方式：根据报价单所填写能提供的发票类型选取对应价格作为评选价格。提供增值税专用发票的报价，以不含税总价进行排名【计算公式：含税总价/（1+增值税专用发票税率）】；提供普通发票的报价，以含税总价进行排名【计算公式：含税总价=不含税总价】。
2. 本项目根据评选价进行由低到高进行排名，选取总价格最低者为成交供应商。
7、 ★供应商知悉
1． 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱采购工作，破坏公平竞争原则。供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
2． 如果成交供应商不能按照采购邀请书要求及响应文件的承诺签订合同或成交供应商的响应文件与事实不符或在项目进行中成交供应商的产品质量、服务达不到我司要求，不能按我司要求履行合同约定的，我司有权取消该成交供应商的中选资格或单方面解除合同，并在评选备选供应商中选定评选价格次高的供应商为成交供应商，或者重新邀请及采取其他采购方式。我司对受影响的供应商不承担任何责任。
8、 响应文件送达
1. 响应文件送达截止时间：2026年7月   日17：00。
2. 响应文件请送往：中山市中山一路142号中山国际酒店采购部（可送达或邮寄）。
联 系 人：熊小姐
电    话：0760-88633388-8275
9、 附件
1. 回执（样本）；
2. 报价单（样本）；
3. 法定代表人授权委托书（样本）；
4. 供应商公司经营资质证明材料等。
5. 设计施工图纸。
                                                                      中山国际酒店
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响应文件





项目名称：中山国际酒店食堂改造工程-厨房设备采购项目



供应商名称（加盖公章）：                                           

供应商法定代表人/分公司负责人或其委托代理人签字：                    

日     期：     年   月   日

附件1：
回 执
我单位已收到 中山国际酒店食堂改造工程-厨房设备采购项目 的采购文件邀请函，并确认：
（     ）参加   （     ）不参加。
	事项
	参加 中山国际酒店食堂改造工程-厨房设备采购项目 的报价

	联系人
	姓名
	
	单位确认（加盖公章）
年    月    日

	
	电话
	
	

	
	电子邮箱
（用于接收项目中选情况）
	
	




总公司授权书
（分公司适用）
委托单位：【总公司名称】
受委托单位：【分公司名称】
受委托单位地址：【分公司地址】
受委托单位负责人：【分公司负责人】
兹委托 【分公司名称】 代表 【总公司名称】 参与本项目报价及相关活动，包括但不限于准备、提交响应文件、合同签署、合同履行及纠纷处理等相关事项，并允许受委托单位使用委托单位相关资质以及业绩案例。上述授权事项需使用 【总公司名称】 公章的，授权 【分公司名称】 使用 【分公司名称】 的公章。上述授权事项中需对外签署相关文件的，授权 【分公司名称】 负责人签署。

                    委托单位（加盖公章）：【总公司名称】
法定代表人（签名或盖私章）：
                      日期：


附件2：            中山国际酒店食堂改造工程—厨房设备采购项目报价单
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	 工程量 
	含税单价(元)
	含税总价(元)
	备注：报价品牌（必填写）

	一、国际酒店食堂改造工程—厨房设备

	1
	030113001001
	原有厨房设备拆除
	1、原有厨房设备拆除
2、预算暂按此清单计取
3、结算按实际发生工程量计取
	项
	 1 
	
	
	

	2
	030113001001
	栅格米面地架
	1、1000*500*200
2、材质：整体采用优质SUS304不锈钢制作，全不锈钢可调节子弹脚，调节范围3cm~5cm
	台
	 2 
	
	
	

	3
	030113001002
	四层平板货架
	1、1000*500*1550
2、材质：整体采用优质SUS304不锈钢制作，平板1.0mm厚，立 柱1.0mm厚，全不锈钢可调节子弹脚，调节范围3cm~5cm
	台
	 2 
	
	
	

	4
	030113001003
	三星盆水池
	1、1800*700*800+150
2、*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*300mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用38*25*1.0mm方管
	台
	 1 
	
	
	

	5
	030113001004
	双层工作台带靠背
	1、1000*700*800+150
2、材质：优质SUS304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm ，下层板厚度1.0,mm，全不锈钢可调节子弹脚，调节范围3cm~5cm
	台
	 1 
	
	
	

	6
	030113001005
	单星工作台（左星）
	1、1500*700*800+150
2、*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*300mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用38*25*1.0mm方管
	台
	 2 
	
	
	

	7
	030113001006
	四层栅格货架
	1、1200*500*1550
2、材质：整体采用优质SUS201不锈钢制作，全不锈钢可调节子弹脚，调节范围3cm~5cm
	台
	 2 
	
	
	

	8
	030113001007
	冷冻四门高身柜
	1、1200*710*1880
2、-采用201不锈钢，内箱圆弧设计
-机组独立模块化技术，外挂防尘网
-制冷：单温直冷，温度0~-15℃ 
-控温类型：电子数字温控
-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a
-压缩机：国产万宝压缩机
	台
	 1 
	
	
	

	9
	030113001008
	双层工作台
	1、1500*800*800
2、*整体采用SUS304不锈钢制作；
*台面厚度1.2mm，下层板厚度1.0mm;脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。
	台
	 1 
	
	
	

	10
	030113001009
	单星工作台（左星）
	1、1500*700*800+150
2、*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*300mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用38*25*1.0mm方管
	台
	 1 
	
	
	

	11
	030113001010
	双温四门高身柜
	1、1200*710*1880
2、-采用201不锈钢，内箱圆弧设计
-机组独立模块化技术，外挂防尘网
-制冷：双温直冷，温度0-10℃，  0~-15℃ 
-控温类型：电子数字温控
-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a
-压缩机：国产万宝压缩机
	台
	 2 
	
	
	

	12
	030113001011
	四层栅格货架
	1、1200*500*1550
2、材质：整体采用优质SUS201不锈钢制作，全不锈钢可调节子弹脚，调节范围3cm~5cm
	台
	 1 
	
	
	

	13
	030113001012
	单星盆水池
	1、700*700*800+150
2、*整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*300mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用38*25*1.0mm方管
	台
	 1 
	
	
	

	14
	030113001013
	双层工作台
	1、1000*550*800
2、*整体采用SUS304不锈钢制作；
*台面厚度1.2mm，下层板厚度1.0mm;脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。
	台
	 1 
	
	
	

	15
	030113001014
	双层工作台
	1、1800*550*800
2、*整体采用SUS304不锈钢制作；
*台面厚度1.2mm，下层板厚度1.0mm;脚管采用38*25*1.0mm不锈钢方通；配不锈钢可调子弹脚。
	台
	 1 
	
	
	

	16
	030113001015
	燃气双头大锅灶
	1、2200*1200*800+450
2、采用材质为优质304不锈钢；
3、台面厚度为1.2mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；
4、前部设有排水槽；
5、炉架选用50*50*4.8mm国标角钢；
6、燃烧噪音≤70分贝,鼓风式风机功率不超过550w，双风机。
7、带熄火保护装置，符合3C认证。
	台
	 1 
	
	
	

	17
	030113001016
	炉拼台
	1、400*1200*800+450
2、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm。
	台
	 4 
	
	
	

	18
	030113001017
	炉拼台连水池
	1、500*1000*800+450
2、优质304#不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.0mm；
3、配置提篮式不锈钢下水器，立管采用￠38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚
	台
	 1 
	
	
	

	二、国际酒店食堂改造工程—厨房抽排及鲜风系统

	（一）抽排系统

	1
	030701016001
	油网烟罩 12100*1350*610
	1.材质：整体采用优质SUS304不锈钢制作，板厚1.0mm
2.油网烟罩 12100*1350*610
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	m
	 12 
	
	
	

	2
	030701016002
	油网烟罩 2000*1000*500
	1.材质：整体采用优质SUS304不锈钢制作，板厚1.0mm
2.油网烟罩 2000*1000*500
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	m
	 2 
	
	
	

	3
	030701016003
	锌板集烟管 1200*700
	1.采用镀锌板制作，板厚1.0mm
2.锌板集烟管 1200*700
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	m2
	 46 
	
	
	

	4
	030701016004
	锌板集烟管 500*300
	1.采用镀锌板制作，板厚1.0mm
2.锌板集烟管 500*300
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	m2
	 5 
	
	
	

	5
	030701016005
	锌板集烟管 1200*800
	1.采用镀锌板制作，板厚1.0mm
2.锌板集烟管 1200*800
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	m2
	 25 
	
	
	

	6
	030701016006
	锌板弯头 1200*800
	1.采用镀锌板制作，板厚1.0mm
2.锌板弯头 1200*800
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	个
	 2 
	
	
	

	7
	030701016007
	抽油烟风机(广达)  8"/11KW/380V
	1.功率11KW,风量35000m³/h,全压680pa
2.抽油烟风机(广达)28"/11KW/380V
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	台
	 1 
	
	
	

	8
	030701016008
	风机入口变径管连软接
	1.采用镀锌板制作，板厚1.0mm
2.风机入口变径管连软接
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	个
	 1 
	
	
	

	9
	030701016009
	风机防震机架
	1.采用角钢制作，面刷防锈漆，带避震装置
2.风机防震机架
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	套
	 1 
	
	
	

	10
	030701016010
	出风口弯头
	1.采用镀锌板制作，板厚1.0mm
2.出风口弯头
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	个
	 1 
	
	
	

	11
	030701016011
	静电油烟净化器(净的) 32000m³/h
	1.处理效率可达到95%
2.静电油烟净化器(净的) 32000m³/h
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	台
	 1 
	
	
	

	12
	030701016012
	净化器出入口变径管
	1.采用镀锌板制作，板厚1.0mm
2.净化器出入口变径管
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	个
	 2 
	
	
	

	13
	030701016013
	净化器机架
	1.采用角钢制作，面刷防锈漆
2.净化器机架
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	套
	 1 
	
	
	

	14
	030701016014
	风机变频电箱
	1.风机控制电箱，配套抽排系统
2.风机变频电箱
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	套
	 1 
	
	
	

	15
	030701016015
	不锈钢封墙板
	1.采用不锈钢制作，板厚1.0mm
2.不锈钢封墙板
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	m
	 14 
	
	
	

	（二）鲜风系统

	16
	030701016016
	水冷鲜风机 1.5KW/380v
	1.蒸发式冷风机，高效节能
2.水冷鲜风机 1.5KW/380v
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	台
	 1 
	
	
	

	17
	030701016017
	风机支架
	1.采用槽钢制作，面刷防锈漆
2.风机支架
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	套
	 1 
	
	
	

	18
	030701016018
	鲜风风管（含弯头、三通、变口）700*500~400*300
	1.采用镀锌板制造，板厚1.0mm
2.鲜风风管（含弯头、三通、变口）700*500~400*300
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	m2
	 70 
	
	
	

	19
	030701016019
	不锈钢可调鲜风咀
	1.304不锈钢制作
2.201不锈钢可调鲜风咀
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	个
	 20 
	
	
	

	20
	030701016020
	风机配电箱
	1.定制
2.风机配电箱
3.其余详见设计图纸并应结合现场实际情况且应符合相关设计及施工验收技术规范的要求并综合考虑相关费用
	套
	 1 
	
	
	

	项目总价：            元，上限价为￥126850.93元。（超出上限价为无效报价）

	税率 ：      % 增值税专用发票 囗 普通发票 囗 （ 囗 内勾选发票类型）

	项目保修期：        年（不少于三年） 限工期 25 天,严格按施工设计图纸操作并执行。

	备注：

	（1）现场施工垃圾由施工方负责清运处理，每天完工后施工现场须保持整洁。

	（2）施工过程中因施工方少报漏报材料或人工费用，损坏酒店设备设施，由施工方负责。

	（3）以上工程完成后，按实际数量验收。

	（4）以上所报价格必须包含正规、合法的发票，所有工程项目报价必须包工包料。

	（5）施工方须自备配电箱，所有施工用电设备均须在自备配电箱取电。


 

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：


附件3：
法定代表人授权委托书
（总公司适用）
致：中山国际酒店
兹授权          同志，为我司参加 中山国际酒店食堂改造工程-厨房设备采购项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
法定代表人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效。       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）





分公司负责人授权委托书
（分公司适用）
致：中山国际酒店
兹授权          同志，为我司参加 中山国际酒店食堂改造工程-厨房设备采购项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
负  责  人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效。       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）








附件4：供应商公司经营资质证明材料
1、 营业执照复印件（加盖公章）
另页提供
2、 对公银行账户信息：
账户名称：
账户号码：
开户银行：
3、 对私法定代表人银行账户信息（适用于没有对公账户，如有对公账户无需填写）：
账户名称：
账户号码：
开户银行：
附件5：
文件01：设计施工图纸。


             

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

