采 购 邀 请 书
 各潜在供应商 :
中山国际酒店食堂改造工程-厨房电器采购项目采取询比采购方案进行采购，特邀请贵单位参加本项目的报价。
1、 项目名称：中山国际酒店食堂改造工程-厨房电器采购项目
2、 项目上限价：￥62,540.17元（超出上限价无效）。
3、 项目内容及要求：
1． 为进一步改善酒店员工生活与后勤保障条件，切实解决员工食宿问题，优化后勤保障环境，现对中山国际酒店食堂改造工程-电器进行统一采购；
2． 项目服务具体详情见附件2：报价单。
4、 报名时间： 2026 年 8 月 20 日至 2026 年 8 月 22 日
填写采购邀请书回执（详见附件1）加盖公章后先扫描发送至邮箱：xiongyuyan@zsih.com.cn或发送给我司联系人，原件随响应文件送达或邮寄我司。
使用分公司参与此项目，须填写总公司授权书盖公章后并与回执一同提交。
5、 响应文件要求（包括但不仅限于） 
1. 报价单（详见附件2）：正本一份，加盖公章。
2. 总公司参与此项目报价单如非法定代表人签署，请附法定代表人授权委托书原件（详见附件3法定代表人授权委托书）加盖公章。
3. 分公司参与此项目报价单如非分公司负责人签署，请附分公司负责人授权委托书原件（详见附件3分公司负责人授权委托书）加盖公章。
4. 供应商公司经营资质证明材料（提供复印件一份并加盖公章）：①有效的营业执照副本复印件；②填写银行开户信息（详见附件4）。
5. 装订及密封：响应文件应按上述1、2、3（如有）、4项内容顺序装订，在资料袋上标明报价项目名称、供应商名称加盖公章。响应文件资料袋应规范密封，正、背两面贴上封条并在封条四角加盖骑缝章。
6. 如有下列情况之一，按响应无效处理：
(1) 对采购文件没有作实质性响应的； 
(2) 响应文件附有我司不能接受条件的；
(3) 超出上限价。
6、 评选方法
1. 评选价选取方式：根据报价单所填写能提供的发票类型选取对应价格作为评选价格。提供增值税专用发票的报价，以不含税总价进行排名【计算公式：含税总价/（1+增值税专用发票税率）】；提供普通发票的报价，以含税总价进行排名【计算公式：含税总价=不含税总价】。
2. 本项目根据评选价进行由低到高进行排名，选取总价格最低者为成交供应商。
7、 ★供应商知悉
1． 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱采购工作，破坏公平竞争原则。供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
2． 如果成交供应商不能按照采购邀请书要求及响应文件的承诺签订合同或成交供应商的响应文件与事实不符或在项目进行中成交供应商的产品质量、服务达不到我司要求，不能按我司要求履行合同约定的，我司有权取消该成交供应商的中选资格或单方面解除合同，并在评选备选供应商中选定评选价格次高的供应商为成交供应商，或者重新邀请及采取其他采购方式。我司对受影响的供应商不承担任何责任。
8、 响应文件送达
1. 响应文件送达截止时间：2026年8月24日17:00。
2. 响应文件请送往：中山市中山一路142号中山国际酒店采购部（可送达或邮寄）。
联 系 人：熊小姐
电    话：0760-88633388-8275
9、 附件
1. 回执（样本）；
2. 报价单（样本）；
3. 法定代表人授权委托书（样本）；
4. 供应商公司经营资质证明材料。
                                                                      中山国际酒店
2026年8月20日



响应文件封面（参考）



响应文件





项目名称：中山国际酒店食堂改造工程-厨房电器采购项目



供应商名称（加盖公章）：                                           

供应商法定代表人/分公司负责人或其委托代理人签字：                    

日     期：     年   月   日

附件1：
回 执
我单位已收到中山国际酒店食堂改造工程-厨房电器采购项目的采购文件邀请函，并确认：
（     ）参加   （     ）不参加。
	事项
	参加中山国际酒店食堂改造工程-厨房电器采购项目的报价

	联系人
	姓名
	
	单位确认（加盖公章）
年    月    日

	
	电话
	
	

	
	电子邮箱
（用于接收项目中选情况）
	
	




[bookmark: _GoBack]总公司授权书
（分公司适用）
委托单位：【总公司名称】
受委托单位：【分公司名称】
受委托单位地址：【分公司地址】
受委托单位负责人：【分公司负责人】
兹委托 【分公司名称】 代表 【总公司名称】 参与本项目报价及相关活动，包括但不限于准备、提交响应文件、合同签署、合同履行及纠纷处理等相关事项，并允许受委托单位使用委托单位相关资质以及业绩案例。上述授权事项需使用 【总公司名称】 公章的，授权 【分公司名称】 使用 【分公司名称】 的公章。上述授权事项中需对外签署相关文件的，授权 【分公司名称】 负责人签署。

                    委托单位（加盖公章）：【总公司名称】
法定代表人（签名或盖私章）：
                      日期：

附件2：中山国际酒店员工饭堂-电器项目报价单
	编号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材质说明
	参考图
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注：报价品牌

	1
	智能餐盘机
	[image: ]
	套
	1
	[image: ]
参考品牌：雄伟智厨或同品质品牌
	[image: ]
	
	
	

	2
	消毒柜
	如图
	套
	2
	[image: ]
	[image: ]
	
	
	

	3
	自助菜锅
	如图
	套
	10
	304不锈钢材质
13L单格食盆
功率：400W
电压：220V
长57cm*宽48cm*高19cm
矮脚款
参考品牌：银都或同品质品牌
	[image: 74564d549e5325ee238601757bc14d7d]
	
	
	

	4
	保温饭桶
	如图
	套
	2
	100L
不锈钢
4200瓦
57*49
节能保温
	[image: ]
	
	
	

	5
	保温汤桶
	如图
	套
	2
	100L
不锈钢
4200瓦
56*47
节能保温
56CM*75CM
	[image: ]
	
	
	

	项目含税总价：            元，上限价为￥62,540.17元。（超出上限价为无效报价）

	税率 ：      %  增值税专用发票 囗  普通发票 囗 （ 囗 内勾选发票类型）

	项目保修期：        年（不少于三年） 限工期 5 天,严格按施工设计图纸操作并执行。

	备注：表格图片仅为参考，实际产品均以实物为准。
电气安全：需提供具有3C认证（中国强制性产品认证）佐证材料。
食品级安全：直接接触食物的部件（如不锈钢内胆、微晶面板）必须符合GB 4806.1-2016等系列标准，确保重金属等有害物质迁移量在安全范围内。
环保与材料：产品材料和元器件需符合有害物质限制要求，如GB/T 26572-2011标准，或提供食品接触产品安全认证证书。
[用料]  a、材料：饰面材料、品牌等详见以上材质说明，质量及性能不低于以上材质说明中提出的要求；
        b、五金：采用优质五金连接件。




               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

附件3：
法定代表人授权委托书
（总公司适用）
致：中山国际酒店
兹授权          同志，为我司参加 中山国际酒店食堂改造工程-厨房电器采购项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
法定代表人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效。  
附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）









分公司负责人授权委托书
（分公司适用）
致：中山国际酒店
兹授权          同志，为我司参加 中山国际酒店食堂改造工程-厨房电器采购项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
负  责  人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效。       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）







附件4：供应商公司经营资质证明材料
1、 营业执照复印件（加盖公章）
另页提供
2、 对公银行账户信息：
账户名称：
账户号码：
开户银行：
3、 对私法定代表人银行账户信息（适用于没有对公账户，如有对公账户无需填写）：
账户名称：
账户号码：
开户银行：

             

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：
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