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响应文件





项目名称：中山温泉股份有限公司餐饮出品部中餐厨房冷库菜库设备升级改造项目




供应商名称（加盖公章）：                                           

供应商法定代表人/分公司负责人或其委托代理人签字：                    

日     期：     年   月   日

附件1：
回 执
我单位已收到 中山温泉股份有限公司餐饮出品部中餐厨房冷库菜库设备升级改造项目 的采购文件邀请函，并确认：
（     ）参加   （     ）不参加。
	事项
	参加 中山温泉股份有限公司餐饮出品部中餐厨房冷库菜库设备升级改造项目 的报价

	联系人
	姓名
	
	单位确认（加盖公章）
年    月    日

	
	电话
	
	

	
	电子邮箱
（用于接收项目中选情况）
	
	




总公司授权书
（分公司适用）
委托单位：【总公司名称】
受委托单位：【分公司名称】
受委托单位地址：【分公司地址】
受委托单位负责人：【分公司负责人】
兹委托 【分公司名称】 代表 【总公司名称】 参与本项目报价及相关活动，包括但不限于准备、提交响应文件、合同签署、合同履行及纠纷处理等相关事项，并允许受委托单位使用委托单位相关资质以及业绩案例。上述授权事项需使用 【总公司名称】 公章的，授权 【分公司名称】 使用 【分公司名称】 的公章。上述授权事项中需对外签署相关文件的，授权 【分公司名称】 负责人签署。

                    委托单位（加盖公章）：【总公司名称】
法定代表人（签名或盖私章）：

附件2：
中山温泉股份有限公司餐饮出品部中餐厨房冷库菜库设备升级改造项目报价单
	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	含税单价
	含税金额
	备注

	库体 长6.3m*深4.3m*高2.8m（正高2.7米）

	1
	15公分厚双面不锈钢冷库板
	
	m2
	115.38
	
	
	304不锈材质

	2
	15公分厚双面大铰链不锈钢冷库门
	高2m*宽0.9m
	套
	2
	
	
	304不锈材质

	3
	平衡窗
	
	套
	2
	
	
	304不锈材质

	4
	冷库专用LED防水灯
	36V以下
	套
	2
	
	
	国内知名品牌

	5
	转角位包柱
	25cm*65cm
	项
	2
	
	
	304不锈材质

	6
	防滑铝板
	2mm
	m2
	15.4
	
	
	国内知名品牌

	7
	C30混凝土浇筑地面
	4mm*200mm钢网浇筑80mm厚
	m2
	15.4
	
	
	不低于C30号水泥

	8
	不锈钢五层层架
	长1.5m*宽0.5m*高1.8m
	个
	12
	
	
	1.5mm厚304不锈材质

	9
	不锈钢五层层架
	长1.2m*宽0.5m*高1.8m
	个
	4
	
	
	1.5mm厚304不锈材质

	10
	旧冷库库板、机组、水泥
地面拆除
	
	项
	1
	
	
	保留机组搬运到仓库

	11
	垃圾清运
	
	项
	1
	
	
	

	12
	室外机组主机制作不锈钢雨棚
	
	项
	1
	
	
	304不锈材质，须充分考虑散热及日常维护空间

	13
	差旅、运输、人工费用
	
	项
	1
	
	
	

	菜库制冷机组（0°C-6°C可调）
	
	
	
	

	1
	3.5匹风冷380V机组主机
	
	台
	1
	
	
	谷轮涡旋高效压缩机

	2
	配套中低温3.5匹冷凝器风机380V
	
	台
	1
	
	
	高效风冷式冷凝器

	3
	配套中低温3.5匹蒸发器风机380V
	
	台
	1
	
	
	高效风冷式蒸发器

	4
	制冷剂
	
	项
	1
	
	
	金典品牌或优于此品牌

	5
	膨胀阀
	
	个
	1
	
	
	Danfoss或优于此品牌

	6
	电磁阀
	
	个
	1
	
	
	Castel或优于此品牌

	7
	过滤器
	
	个
	1
	
	
	ALCO或优于此品牌

	8
	配套冷库专用防水除霜发热管
	
	套
	1
	
	
	必须考虑易于更换，留有足够空间

	9
	3.5匹控制箱380V
	
	套
	1
	
	
	温度调节及显示、漏电、缺相及过载保护、关人求救警报、库房温度异常报警等

	10
	配套铜管及保温材料
	主机安装在室外，铜管约20m
	项
	1
	
	
	保温材料为福乐斯品牌或优于此品牌

	11
	配电线及控制线
	
	项
	1
	
	
	珠江品牌或优于此品牌

	12
	排水管
	
	项
	1
	
	
	联塑品牌或优于此品牌

	冷库制冷机组（-20°C-30°C可调）
	
	
	

	1
	6匹风冷380V机组主机
	
	台
	1
	
	
	谷轮涡旋高效压缩机

	2
	配套中低温8匹冷凝器风机380V
	
	台
	1
	
	
	高效风冷式冷凝器

	3
	配套中低温6匹蒸发器风机380V
	
	台
	1
	
	
	高效风冷式蒸发器

	4
	制冷剂
	金典
	项
	1
	
	
	金典品牌或优于此品牌

	5
	膨胀阀
	Danfoss
	个
	1
	
	
	Danfoss或优于此品牌

	6
	电磁阀
	Castel
	个
	1
	
	
	Castel或优于此品牌

	7
	过滤器
	ALCO
	个
	1
	
	
	ALCO或优于此品牌

	8
	配套冷库专用防水除霜发热管
	
	套
	1
	
	
	必须考虑易于更换，留有足够空间

	9
	6匹控制箱380V
	
	套
	1
	
	
	温度调节及显示、漏电、缺相及过载保护、关人求救警报、库房温度异常报警等

	10
	配套铜管及保温材料
	主机安装在室外，铜管约20m
	项
	1
	
	
	保温材料为福乐斯品牌或优于此品牌

	11
	配电线及控制线
	
	项
	1
	
	
	珠江品牌或优于此品牌

	12
	排水管
	
	项
	1
	
	
	联塑品牌或优于此品牌

	项目总价：     元，含税率为  % 囗增值税专用发票 囗普通发票（请勾选发票类型）

	项目保修期     年（不少于3年）

	备注
	1、 以上项目报价前必须到达现场核实工程量及需方要求后才能进行报价，由此不再增加任何费用。
2、 须对施工现场设备进行保护，施工位置须围蔽，并设有明确标志，防止闲人进入。
3、 现场施工垃圾由施工方负责清运处理，每天完工后施工现场须保持整洁。
4、 项目验收卫生按开荒卫生标准验收。
5、 以上工程完成后，按实际数量验收。
6、 以上所报价格必须包含正规、合法的发票，所有工程项目报价必须包工包料。
7、 施工方须自备配电箱，所有施工用电设备均须在自备配电箱取电。


                                       
              供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
	                                 日期：
附件3：
法定代表人授权委托书
（总公司适用）
致：中山温泉股份有限公司
兹授权          同志，为我司参加 中山温泉股份有限公司餐饮出品部中餐厨房冷库菜库设备升级改造项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
法定代表人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）




分公司负责人授权委托书
（分公司适用）
致：中山温泉股份有限公司
兹授权          同志，为我司参加 中山温泉股份有限公司餐饮出品部中餐厨房冷库菜库设备升级改造项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
负  责  人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）








附件4：供应商公司经营资质证明材料
1、 营业执照复印件（加盖公章）
另页提供
2、 对公银行账户信息：
账户名称：
账户号码：
开户银行：
3、 对私法定代表人银行账户信息（适用于没有对公账户，如有对公账户无需填写）：
账户名称：
账户号码：
开户银行：

             

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

