采 购 邀 请 书

 各潜在供应商 :
中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目采取询比采购方案进行采购，特邀请贵单位参加本项目的报价。
1、 项目名称：中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目
2、 项目上限价：￥133570.68元（超出上限价无效）。
3、 项目内容及要求：
1． 现有中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目的采购需求。
2． 项目服务具体详情见附件2：报价单。
4、 报名时间： 2026 年 8 月  21 日至 2026 年 8 月 23  日
填写采购邀请书回执（详见附件1）加盖公章后先扫描发送至邮箱：xiongyuyan@zsih.com.cn或发送给我司联系人，原件随响应文件送达或邮寄我司。
使用分公司参与此项目，须填写总公司授权书盖公章后并与回执一同提交。
5、 响应文件要求（包括但不仅限于） 
1. 报价单（详见附件2）：正本一份，加盖公章。
2. 总公司参与此项目报价单如非法定代表人签署，请附法定代表人授权委托书原件（详见附件4法定代表人授权委托书）加盖公章。
3. 分公司参与此项目报价单如非分公司负责人签署，请附分公司负责人授权委托书原件（详见附件4分公司负责人授权委托书）加盖公章。
4. 供应商公司经营资质证明材料（提供复印件一份并加盖公章）：①有效的营业执照副本复印件；②填写银行开户信息（详见附件5）；③售后服务方案及突发事件应急预案、安全文明施工方案、工程质量控制方案、同类项目业绩、体系认证、拟投入项目团队人员等（详见附件3：商务技术评分表细则）。
5. 装订及密封：响应文件应按上述1、2、3、4（如有）、5项内容顺序装订，在资料袋上标明报价项目名称、供应商名称加盖公章。响应文件资料袋应规范密封，正、背两面贴上封条并在封条四角加盖骑缝章。
6. 如有下列情况之一，按响应无效处理：
(1) 对采购文件没有作实质性响应的； 
(2) 响应文件附有我司不能接受条件的；
(3) 超出上限价。

6、 评选方法
1． 权重分配：
	评分项目
	价格评分
	商务技术评分

	权重
	60%
	40%



2． 价格评分
（1） 报价：以报价单汇总大写金额为准，如汇总大写金额与询价邀请函中其他内容不一致(除注明优惠价外),报价人应以汇总大写金额为准更正。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。
（2） 评选价：以报价单汇总大写金额的净价为准。【计算公式：含税总价/(1+增值税专用发票税 率)】,即可提供增值税专用发票的报价，为不含税价；提供普通发票的报价，为含税价。
（3） 价格评分：满足询比文件要求且评选价格最低者作为评选基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照以下公式计算【价格得分（精确到小数点后2位）=（评选基准价/评选价格×100）。
3． 商务技术评分
（1） [bookmark: _GoBack]组织参会人员现场对商务技术评分进行综合评定。
（2） 商务技术评分排名分别为：售后服务方案及突发事件应急预案、安全文明施工方案、工程质量控制方案、同类项目业绩、体系认证、拟投入项目团队人员等得分相加为供应商商务技术评分评审、复核后取算术平均分（保留2位小数）为最终方案得分。
4． 本次评选采用综合评分法，即汇总的各供应商的价格评分和技术方案评分分别乘以规定的权重并相加得出其综合得分，选取最高得分供应商为本次成交供应商。
7、 ★供应商知悉
1． 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱采购工作，破坏公平竞争原则。供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
2． 如果成交供应商不能按照采购邀请书要求及响应文件的承诺签订合同或成交供应商的响应文件与事实不符或在项目进行中成交供应商的产品质量、服务达不到我司要求，不能按我司要求履行合同约定的，我司有权取消该成交供应商的中选资格或单方面解除合同，并在评选备选供应商中选定评选综合得分次高的供应商为成交供应商，或者重新邀请及采取其他采购方式。我司对受影响的供应商不承担任何责任。


8、 响应文件送达
1. 响应文件送达截止时间：2026年8月 25 日17:00。
2. 响应文件请送往：中山市中山一路142号中山国际酒店采购部（可送达或邮寄）。
联 系 人：熊小姐
电    话：0760-88633388-8275
9、 附件
1. 回执（样本）；
2. 报价单（样本）；
3. 商务技术评分表细则中的佐证材料；
4. 法定代表人授权委托书（样本）；
5. 供应商公司经营资质证明材料。
                                                                      中山国际酒店
2026年8月21日



响应文件封面（参考）



响应文件





项目名称：中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目



供应商名称（加盖公章）：                                           

供应商法定代表人/分公司负责人或其委托代理人签字：                    

日     期：     年   月   日

附件1：
回 执
我单位已收到中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目的采购文件邀请函，并确认：
（     ）参加   （     ）不参加。
	事项
	参加中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目的报价

	联系人
	姓名
	
	单位确认（加盖公章）
年    月    日

	
	电话
	
	

	
	电子邮箱
（用于接收项目中选情况）
	
	




总公司授权书
（分公司适用）
委托单位：【总公司名称】
受委托单位：【分公司名称】
受委托单位地址：【分公司地址】
受委托单位负责人：【分公司负责人】
兹委托 【分公司名称】 代表 【总公司名称】 参与本项目报价及相关活动，包括但不限于准备、提交响应文件、合同签署、合同履行及纠纷处理等相关事项，并允许受委托单位使用委托单位相关资质以及业绩案例。上述授权事项需使用 【总公司名称】 公章的，授权 【分公司名称】 使用 【分公司名称】 的公章。上述授权事项中需对外签署相关文件的，授权 【分公司名称】 负责人签署。

                    委托单位（加盖公章）：【总公司名称】
法定代表人（签名或盖私章）：
                      日期：

附件2：
中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目报价单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注：报价品牌

	电梯及安装

	1 
	普通客货
	1.自动电梯(运行速度2m/s以下)层数、站数7；
2.速度：1.75m/s，载重：1050kg；
3.包含无线五方通话安装及调试；
4.包括设备、安装、调试及政府部门首次验收费用；
5.包括国内运输至工地费用和安装棚架费用；
6.不包含电梯非标费、井道的改造、井道预埋件的费用。
参考品牌：富士、日立、西子等或不低于上述品牌档次的其他品牌，供应商须提供技术证明说明同等品质。
	部
	1
	
	
	

	电梯新增门洞

	1 
	新开门洞及砖砌体拆除
	1.砌体名称：砖砌体拆除；
2.砌体材质：新开1000×2130×220mm砖墙门洞；
3.工作内容：切割拆除、清理碎块；
4.综合考虑：洞口临边防护，建筑垃圾不得抛落电梯井；
5.拆除废料外运，运距10KM。
	个
	7
	
	
	

	2 
	过梁
	1.混凝土种类：预拌(商品)混凝土；
2.混凝土强度等级：C25砼；
3.构件：门窗洞口现浇过梁，尺寸1500×220×120mm。
	m3
	0.28
	
	
	

	3 
	现浇混凝土梁钢筋
	钢筋种类、规格：Ⅲ级钢 Φ 12~ 14 钢筋
	t
	0.043
	
	
	

	4 
	现浇混凝土梁钢筋
	钢筋种类、规格：Ⅰ级钢  Φ10内 箍筋
	t
	0.007
	
	
	

	5 
	过梁模板
	过梁模板
	m2
	4.06
	
	
	

	6 
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位：门洞侧壁及周边抹灰找平；
2.后期砖墙切割新开电梯门洞，洞口边角挂耐碱防裂网，砂浆养护。
	m2
	11.36
	
	
	

	7 
	电梯井门洞三边门套制作安装
（门套材质是1.2厚拉丝不锈钢）
	1.新开门洞：1000×2130×220mm；
2.门套材质：1.2厚拉丝不锈钢；
3.展开宽度240mm，正面贴脸出墙20mm，筒子板220mm，井道内侧不包，缝隙防火密封胶封堵
	套
	7
	
	
	

	项目总价：            元（上限价为：133570.68元，超出上限价为无效报价）。

	以上报价税率：      % 普通发票¨ 增值税专用发票¨ （¨内勾选发票类型）。

	本项目供应商须具备有效的《特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装（含修理）；若为代理商，除自身安装修理资质外，还须提供所投电梯制造商特种设备生产许可证（电梯制造（含安装、修理、改造））及项目授权书。

	项目保修期：     年（不少于3年），工期 35 天，报价人必须严格按施工图纸内容执行施工，各项物资质量及性能不低于以上项目特征描述中提出的要求。

	备注：（1）需对施工现场地面进行保护，地面铺设PVC耐磨防护垫，垫与垫之间用专用粘贴胶带固定。施工位置须围蔽，并设有明确标志，防止闲人进入。高空作业须正确佩戴安全带、安全帽。

	（2）现场施工垃圾由施工方负责清运处理，每天完工后施工现场须保持整洁。

	（3）施工过程中因施工方少报漏报材料或人工费用，损坏酒店设备设施，由施工方负责。

	（4）以上工程完成后，按实际数量验收。

	（5）以上所报价格必须包含正规、合法的发票，所有工程项目报价必须包工包料。

	（6）施工方须自备配电箱，所有施工用电设备均须在自备配电箱取电。


               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

附件3：
	商务技术评分表

	评审项
	分值
	评分细则
	供应商A
	供应商B
	供应商C

	售后服务方案及突发事件应急预案
	20
	评委对各供应商售后服务方案及突发事件应急预案（包括明确困人报警30分钟内到场处置、具备本地备件保障方案、故障抢修流程完整、提供24小时报修热线；维修响应时间、维修方式、维护保养方案、备品备件清单）进行评审： 
1.售后服务及突发事件应急预案完整、可行，响应时间高效、及时，备品备件数量充足，维修维保方便，操作性强，很好地体现以人为本、服务至上的售后理念的得20分； 
2.售后服务及突发事件应急预案具体、可行，响应时间较及时，备品备件数量相对充足，维修维保相对方便，操作性较强，较好地体现以人为本、服务至上的售后理念的得10分； 
3.售后服务方案及突发事件应急预案内容简单，响应时间一般，备品备件数量一般，维修维保方便性一般， 操作性一般，体现以人为本、服务至上的售后理念一般的得5分； 
4.方案不满足要求或未提供相关资料的不得分。
	
	
	

	安全文明施工方案
	20
	评委对各供应商提供的安全文明施工方案进行评分： 
1.方案措施明确、具体、针对性强、可行性强，满足且优于采购需求的得20分； 
2.方案措施较明确、针对性较强、可行性较强，完全满足采购需求的得10分； 
3.方案措施针对性不强，不能完全满足采购需求的得5分； 
4.方案不满足要求或未提供相关资料的不得分。
	
	
	

	工程质量控制方案
	20
	评委对各供应商提供的工程质量控制方案（包括但不限于施工质量控制、工程进度控制、风险管理控制、质量保证）等进行评审： 
1.包含设备进场检验、安装工序管控、隐蔽工程验收、调试校验、进度管控、风险识别及处置、成品保护，内容完整，措施具体，贴合本项目得20分；          2.包含主要质量管控环节，措施基本满足项目得10分； 
3.仅有简单描述，关键管控环节缺失得5分；
4.未提供方案不得分。
	
	
	

	同类项目业绩
	20
	根据供应商自2023年8月1日至投标时间截止前完成过的同类电梯采购 / 电梯采购及安装项目业绩10万元以上项目每个得5分；本项最多得20分。
注：附合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）、任意金额的发票复印件并加盖公章，不提供不得分，时间以合同签订时间为准。
	
	
	

	体系认证
	6
	供应商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个认证得2分，本项最高得6分。 
注：同时提供有效期内的证书复印件和网站公布的链接信息资料（网址以http：//www.cnca.gov.cn/网站公布为准）并加盖供应商公章，已失效或撤销或暂停的不得分，未同时提供以上材料的不得分。公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，供应商必须提供发证机构出具的证明函。
	
	
	

	拟投入项目团队人员
	14
	拟投入项目团队人员中： 
1、项目负责人：具有机电类专业中级或以上职称的，得6分。 
2、项目团队人员：投入项目团队人员（除项目负责人外）每提供一名具有机电类专业中级工程师或以上职称的，得4分，本小项最高得8分。
注：（1）响应文件中须提供上述人员的相关证书、身份证和2026年5月至2026年8月任意一个月在供应商单位购买社保的证明或单位代缴个人所得税证明。若供应商在投标时未能提供人员社保的，可以在响应文件中提供相关承诺，视为满足评审要求（承诺函须加盖公章，格式自行编制，承诺函内容包括但不限于以下内容：“若我单位中标（成交），合同签订前保证按响应文件中所配备人员投入到位并提供上述人员的社保证明或劳务合同复印件加盖公章，否则视为我单位放弃中标资格”）；如果供应商成立时间或该人员入职不足1个月，则提供人员入职证明；如果供应商上述人员为其他用工形式，则供应商还需提供该人员用工关系的证明资料且人员用工关系证明中须列明该人员的用工期限，用工期限应涵盖本项目服务时间，否则不得分。 （2）不提供或不按要求提供上述证明资料的不得分。
	
	
	

	总分
	
	
	








附件4：
法定代表人授权委托书
（总公司适用）
致：中山国际酒店
兹授权          同志，为我司参加 中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
法定代表人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效。  
附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）








分公司负责人授权委托书
（分公司适用）
致：中山国际酒店
兹授权          同志，为我司参加 中山国际酒店员工宿舍电梯采购项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
负  责  人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效。       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）






附件5：供应商公司经营资质证明材料
1、 营业执照复印件（加盖公章）
另页提供
2、 对公银行账户信息：
账户名称：
账户号码：
开户银行：
3、 对私法定代表人银行账户信息（适用于没有对公账户，如有对公账户无需填写）：
账户名称：
账户号码：
开户银行：

             

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

