采 购 邀 请 书
 各潜在供应商 :
中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目采取询比采购方案进行采购，特邀请贵单位参加本项目的报价。
1、 项目名称：中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目
2、 项目上限价：￥50000.00元（超出上限价无效）。
3、 项目内容及要求：
1． [bookmark: _GoBack]为改善鱼池景观效果，消除水体发黑发臭风险，保障鱼类生存环境，构建沉淀－物理过滤－生化净化－清水回流的循环净化体系，实现池水长期清澈，降低日常运维压力，现启动对中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目的采购。
2． 供应商需提供施工方案，中选后经采购方确认再执行。
3． 项目服务具体详情见附件2：报价单。
4、 报名时间： 2026 年 10 月 29 日至 2026 年 10 月 31 日
填写采购邀请书回执（详见附件1）加盖公章后先扫描发送至邮箱：xiongyuyan@zsih.com.cn或发送给我司联系人，原件随响应文件送达或邮寄我司。
使用分公司参与此项目，须填写总公司授权书盖公章后并与回执一同提交。
5、 响应文件要求（包括但不限于） 
1. 报价单（详见附件2）：正本一份，加盖公章。
2. 总公司参与此项目报价单如非法定代表人签署，请附法定代表人授权委托书原件（详见附件3法定代表人授权委托书）加盖公章。
3. 分公司参与此项目报价单如非分公司负责人签署，请附分公司负责人授权委托书原件（详见附件3分公司负责人授权委托书）加盖公章。
4. 供应商公司经营资质证明材料（提供复印件一份并加盖公章）：①有效的营业执照副本复印件；②填写银行开户信息（详见附件4）。
5. 装订及密封：响应文件应按上述1、2、3（如有）、4项内容顺序装订，在资料袋上标明报价项目名称、供应商名称加盖公章。响应文件资料袋应规范密封，正、背两面贴上封条并在封条四角加盖骑缝章。
6. 如有下列情况之一，按响应无效处理：
(1) 对采购文件没有作实质性响应的。 
(2) 响应文件附有我司不能接受条件的。
(3) 超出上限价。
6、 评选方法
1. 评选价选取方式：根据报价单所填写能提供的发票类型选取对应价格作为评选价格。提供增值税专用发票的报价，以不含税总价进行排名【计算公式：含税总价/（1+增值税专用发票税率）】；提供普通发票的报价，以含税总价进行排名【计算公式：含税总价=不含税总价】。
2. 本项目根据评选价进行由低到高进行排名，选取总价格最低者为成交供应商。
7、 ★供应商知悉
1． 供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱采购工作，破坏公平竞争原则。供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
2． 如果成交供应商不能按照采购邀请书要求及响应文件的承诺签订合同或成交供应商的响应文件与事实不符或在项目进行中成交供应商的产品质量、服务达不到我司要求，不能按我司要求履行合同约定的，我司有权取消该成交供应商的中选资格或单方面解除合同，并在评选备选供应商中选定评选价格次高的供应商为成交供应商，或者重新邀请及采取其他采购方式。我司对受影响的供应商不承担任何责任。
8、 响应文件送达
1. 响应文件送达截止时间：2026年11月2日17:00。
2. 响应文件请送往：中山市中山一路142号中山国际酒店采购部（可送达或邮寄）。
联 系 人：熊小姐
电    话：0760-88633388-8275
9、 附件
1. 回执（样本）。
2. 报价单（样本）。
3. 法定代表人授权委托书（样本）。
4. 供应商公司经营资质证明材料。
                                                                      中山国际酒店
2026年10月29日



响应文件封面（参考）



响应文件





项目名称：中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目



供应商名称（加盖公章）：                                           

供应商法定代表人/分公司负责人或其委托代理人签字：                    

日     期：     年   月   日

附件1：
回 执
我单位已收到中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目的采购文件邀请函，并确认：
（     ）参加   （     ）不参加。
	事项
	参加中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目的报价

	联系人
	姓名
	
	单位确认（加盖公章）
年    月    日

	
	电话
	
	

	
	电子邮箱
（用于接收项目中选情况）
	
	




总公司授权书
（分公司适用）
委托单位：【总公司名称】
受委托单位：【分公司名称】
受委托单位地址：【分公司地址】
受委托单位负责人：【分公司负责人】
兹委托 【分公司名称】 代表 【总公司名称】 参与本项目报价及相关活动，包括但不限于准备、提交响应文件、合同签署、合同履行及纠纷处理等相关事项，并允许受委托单位使用委托单位相关资质以及业绩案例。上述授权事项需使用 【总公司名称】 公章的，授权 【分公司名称】 使用 【分公司名称】 的公章。上述授权事项中需对外签署相关文件的，授权 【分公司名称】 负责人签署。

                    委托单位（加盖公章）：【总公司名称】
法定代表人（签名或盖私章）：
                      日期：

附件2：中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目报价单
	序号
	项目名称
	规格/品牌
	单位
	数量
	含税单价
（元）
	含税总价
（元）
	备注：
报价品牌（必填）

	一
	1号过滤池（2800*2600*65）m3

	1
	电缆RVV-3*2.5
	
	m
	10 
	
	
	

	2
	PC25电线管
	
	m
	10 
	
	
	

	3
	主水泵
	池泉变频100W
	套
	1 
	
	
	

	4
	打水泵
	森泰KT-F180-350W
	套
	1 
	
	
	

	5
	杀菌灯 60
	沉头 创朗UV
	根
	4 
	
	
	

	6
	PVC管 50
	吸水管 
	m
	60 
	
	
	

	7
	PVC50直接与弯头
	吸水件
	个
	80 
	
	
	

	8
	PVC75
	吸水管 
	m
	30 
	
	
	

	9
	PVC75直接与弯头
	吸水件
	个
	50 
	
	
	

	10
	珊瑚石
	
	斤
	400 
	
	
	

	11
	活性炭
	
	斤
	100 
	
	
	

	12
	3色生化藤
	2*1
	m
	2 
	
	
	

	13
	生化棉
	1*1
	m
	4 
	
	
	

	14
	进水格
	
	块
	1 
	
	
	

	15
	毛刷
	50cm
	cm
	100 
	
	
	

	16
	外置过滤箱
	
	套
	2 
	
	
	

	17
	外置过滤箱滤材
	
	批
	1 
	
	
	

	18
	电箱
	不锈钢304   40*45
	个
	1 
	
	
	

	19
	空气开关
	参考品牌：正泰、德力西、公牛等同品质品牌
	个
	1 
	
	
	

	20
	插座
	参考品牌：正泰、德力西、公牛等同品质品牌
	个
	1 
	
	
	

	21
	定时控制器
	参考品牌：正泰、德力西、公牛等同品质品牌
	个
	3 
	
	
	

	二
	2号过滤池(2800*2600*65)m3

	1
	电缆RVV-3*2.5
	
	m
	5 
	
	
	

	2
	PC25电线管
	
	m
	5 
	
	
	

	3
	主水泵
	池泉变频100W
	套
	1 
	
	
	

	4
	打水泵
	森泰KT-F180-350W
	套
	1 
	
	
	

	5
	杀菌灯 60
	沉头 创朗UV
	根
	4 
	
	
	

	6
	PVC管 50
	吸水管 
	m
	2 
	
	
	

	7
	PVC50直接与弯头
	吸水件
	个
	4 
	
	
	

	8
	PVC75
	吸水管 
	个
	1 
	
	
	

	9
	PVC75直接与弯头
	吸水件
	个
	4 
	
	
	

	10
	珊瑚石
	
	斤
	200 
	
	
	

	11
	活性炭
	
	斤
	100 
	
	
	

	12
	3色生化藤
	2*1
	m2
	1 
	
	
	

	13
	生化棉
	1*1
	块
	2 
	
	
	

	14
	进水格
	
	块
	1 
	
	
	

	15
	毛刷
	50cm
	cm
	100 
	
	
	

	三
	3号过滤池(2800*2600*65)m3

	1
	电缆RVV-3*2.5
	
	m
	5 
	
	
	

	2
	PC25电线管
	
	m
	5 
	
	
	

	3
	主水泵
	池泉变频100W
	套
	1 
	
	
	

	4
	打水泵
	森泰KT-F180-350W
	套
	1 
	
	
	

	5
	杀菌灯 60
	沉头 创朗UV
	根
	4 
	
	
	

	6
	PVC管 50
	吸水管 
	m
	2 
	
	
	

	7
	PVC50直接与弯头
	吸水件
	个
	4 
	
	
	

	8
	PVC75
	吸水管 
	个
	1 
	
	
	

	9
	PVC75直接与弯头
	吸水件
	个
	4 
	
	
	

	10
	珊瑚石
	
	斤
	200 
	
	
	

	11
	活性炭
	
	斤
	100 
	
	
	

	12
	3色生化藤
	2*1
	m2
	1 
	
	
	

	13
	生化棉
	1*1
	块
	2 
	
	
	

	14
	进水格
	
	块
	1 
	
	
	

	15
	毛刷
	50cm
	cm
	100 
	
	
	

	16
	鱼池推水泵
	佳宝280W
	个
	2 
	
	
	

	17
	防水接线盒
	
	个
	3 
	
	
	

	项目总价：            元（上限价为：50000.00元，超出上限价为无效报价）。

	以上报价税率 ：          %  普通发票 ¨ 增值税专用发票 ¨ （ ¨ 内勾选发票类型）。

	项目保修期：        年（不少于3年），工期 20 天，报价人必须严格按照施工方案内容执行。

	备注：

	（1）需对施工现场地面进行保护，地面铺设PVE耐磨防护垫，垫与垫之间用专用粘贴胶带固定。施工位置须围蔽，并设有明确标志，防止闲人进入。高空作业须正确佩戴安全带、安全帽。

	（2）现场施工垃圾由施工方负责清运处理，每天完工后施工现场须保持整洁。

	（3）施工过程中，因施工方少报、漏报材料或人工费用，损坏酒店设备设施，由施工方负责。

	（4）以上工程完成后，按实际数量验收。

	（5）以上所报价格必须包含正规、合法的发票，所有工程项目报价必须包工包料。

	（6）施工方须自备配电箱，所有施工用电设备均须在自备配电箱取电。



供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

附件3：
法定代表人授权委托书
（总公司适用）
致：中山国际酒店
兹授权          同志，为我司参加 中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
法定代表人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效。  
附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）









分公司负责人授权委托书
（分公司适用）
致：中山国际酒店
兹授权          同志，为我司参加 中山国际酒店鸣翠园鱼池过滤池水改造项目 的响应代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵司递交的任何补充承诺。
供应商名称：                     （加盖公章）     
负  责  人：                 （签名或盖私章）
有效期限：从回执确认参加本项目之日起90天内有效。       

附：被授权代表人身份证号码：          联系电话：                      

	被授权代表身份证复印件（正面）

	被授权代表身份证复印件（反面）







附件4：供应商公司经营资质证明材料
1、 营业执照复印件（加盖公章）
另页提供
2、 对公银行账户信息：
账户名称：
账户号码：
开户银行：
3、 对私法定代表人银行账户信息（适用于没有对公账户，如有对公账户无需填写）：
账户名称：
账户号码：
开户银行：

             

               供应商名称（加盖公章）：
法定代表人/分公司负责人或其委托人签字：
                                日期：

